Техническое обслуживание и ремонт может выполнять только подготовленный квалифицированный персонал.

В ежедневное обслуживание входит чистка мотора в конце рабочего дня дезинфицирующим спиртосодержащим раствором, содержание спирта в растворе не более 75%.

**Предупреждение:** запрещается использование пергидроль или похожие дезинфицирующие средства. Запрещается смазывать мотор маслом или другими лубрикантами, это приведет к последующей поломке мотора, который не будет подлежать гарантийной замене.

После длительного использования рекомендуем производить замену съемных резинок и прокладок.

**Примечание**: Мотор нельзя стерилизовать в автоклаве.

**Примечание:** Запрещено использовать химикаты для чистки мотора.

**Примечание:** Запрещено ронять мотор и подвергать сильным ударам, так как это приведет к поломке корпуса и внутренних компонентов и не будет подлежать гарантийной замене.